阿根廷总统电站总装机容量为 950MW（原为 1140MW），工程主要建筑物包括面板堆石坝、放空底孔（导流箱涵改建）、左岸电站坝段及坝后式厂房、左岸溢流坝段、左岸挡水坝段、鱼道、开关站等。省长电站总装机容量为360MW，位于总统电站下游。该两个电站为葛洲坝集团EPC总承包，设计单位为美华公司，受业主委托，我公司承担执行设计阶段的设计审查工作，目前，技术审查工作已经完成，工程正在施工中。