广西柳江红花水利枢纽二线船闸

红花水利枢纽二线船闸按2000t级船闸（Ⅱ级船闸）建设，兼顾3000吨级，船闸有效尺度为280×34×5.8m（长×宽×门槛水深），船闸设计最大通航水头20.81m，采用闸底长廊道分区段出水的分散式输水系统。工程荣获2018年度水运交通优秀咨询成果奖三等奖。